**附件2**

报价表

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 北海市中医医院住院大楼外墙局部脱落和玻璃幕墙维修方案采购 | 一、概况  住院大楼东北角面三、四、九楼、东南面三、四、十楼，西南面四、五、六、七、八、十楼，西北面三楼局部脱灰现象。现场勘察后初步判定为主体抹灰层粘结不牢造成空鼓。住院大楼西面6、3、12、13楼，东面11、10楼等玻璃幕墙6片玻璃严重破损，需要及时维修。以免造成楼下附近行人的生命安全。  二、实施方案  1、查实抹灰层脱落的原因和周边实况，画出要处理的区域分界线。  2、人工切割方正。  3、人工凿除空鼓部位的抹灰层。  4、清理干净基层和灰尘。  5、人工拌合 1：25水泥砂浆分二次抹实压光。  6、新抹灰层人工淋水保养三天。  7、干透和收缩稳定后涂刷防水涂料两遍，保养二天后涂刷外墙专用涂料底漆两遍。  8、保养三天后按原外墙颜色修复，墙面饰面层。  9、量尺定制好六块中空钢化玻璃。  10、安装吊篮从楼顶吊工人和材料下六楼。  11、由工人现场安装完工。  三、安全措施  1、设立安全通道标志，正确引导出入人员从安全通道快速通行，不得停留。  2、材料和机具摆设整齐，专人管理。确保医院营运正常，符合安全文明施工要求。  3、高空作业人员必须严格戴好个人安全保护用品，要求戴好安全帽、安全带，防止工具和其他杂物跌落造成二次伤害事故。  4、要求参加作业人员购买工伤保险，严禁酒后上岗作业，身体不适应立即停止作业。  5、紧急情况及时报告医院负责人，配合医方紧急处理。  6、修复处理完成后，清扫好周边杂物，搞好清洁卫生，恢复原貌。  四、工程量估测：详见附件1  五、质量要求：合格  六、保修期：自完成维修并验收合格之日起，保修期按两年期限计算，包括本项目的所有装修内容，人为原因或恶劣天气（（1）当地8级以上的破坏性地震；（2）暴雨级以上的持续3天大雨；  （3）5年以上未发生过的、持续5天的高温天气；（4）百年一遇的洪水；（5）12级以上的大风；（6）山洪及泥石流。）除外。 | 1项 |  |  |
| 竞标总报价：（大写）人民币 （小写）¥ | | | | | |
| 1.工期：自接通知进场后起算，视天气情况暂定一个月。  2.交付地点：采购人指定地点。 | | | | | |

**本项目报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。**

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

日期： 年 月 日