**附件3**

商务技术响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 采购要求 | 供应商具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| **商务部分** |
| 1 | **交付使用时间及地点：**1.交付使用时间：20天内交付使用。2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 2 | **付款方式：**预付30%，验收后付完全款。 |  |  |  |
| 3 | **报价要求：**报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。 |  |  |  |
| 4 | **验收要求：**1.本项目采购产品为消防专用产品，须具备相关的合格证。2.配合按照消防部门的验收条件进行加装改造，改造后消防泵要具备故障自动切换功能。 |  |  |  |
| 5 | **其他要求：1.供应商必须承诺自行提供本项目的所有服务内容不得转让或转包、分包。****2.供应商报价时须提供售后服务方案（含项目技术方案、服务方案等）。** |  |  |  |
| **技术部分** |
| 1 | 轻便水龙158盘规格型号：20m参数要求：1.规格型号：20m；2.要求符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。 |  |  |  |
| 2 | 弯头快接158个规格型号：d25参数要求：1.规格型号：d25；2.要求符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。 |  |  |  |
| 3 | 水龙喷枪158个规格型号：d25参数要求：1.规格型号：d25；2.要求符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。 |  |  |  |
| 4 | 消火栓阀头158个规格型号：SN65参数要求：1.规格型号：SN65；2.要求符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。 |  |  |  |
| 5 | 延伸管158条参数要求：1.规格型号：65；2.要求158个延伸长度均不同（具体按项目实际情况）。 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

 日期： 年 月 日